

**CHECK LIST**

PARA VISTORIA DE IMÓVEIS

Núcleo de Prevenção e Controle de Arboviroses (NPCA) – Centro de Controle de Zoonoses

4799-6917/6785/6799

 **PISCINA** – Mantê-las sob tratamento adequado durante todo o ano, inclusive quando fora de uso

 **BROMÉLIAS –** Mantê-las em local coberto, regando somente a terra, ou regá-las com jato de água uma vez por semana, impreterivelmente.

 **OCO DE ÁRVORE / BAMBU / CASCAS DE ÁRVORES –** descarte pela coleta de resíduos domiciliares, ou preenchimento com areiai ou serragem, revisando a necessidade de preenchimento semanalmente.

 **FOSSO DE ELEVADOR –** Manter Seco

 **BALDES / REGADORES** – mantê-los

secos em local coberto

 **CAIXA DE DESCARGA** – Manter tampada.

 Quando fora de uso, acionar a descarga e

 adicionar água sanitária uma vez por semana.

 **FILTRO DE ÁGUA, MORINGAS, BEBEDOUROS** – Manter vedado, bandejas coletoras ou calhas secas e limpas.

 **VASO SANITÁRIO** – Manter tampado. Quando fora de uso, acionar a descarga e adicionar água sanitária uma vez por semana.

 **RESERVATÓRIOS DE ÁGUA** – mantê-los bem vedadas com tampa adequada ou tela milimétrica, permanentemente.

 **MATERIAIS PARA RECICLAGEM –** mantê-los secos,

em local coberto, protegidos da chuva

 **LAJE E CALHAS** – verificar se estão adequadamente niveladas com canais de drenagem desobstruídos

 **PLANTAS CULTIVADAS NA ÁGUA –** substituir a água e lavar o recipiente com esponja uma vez por semana. Ou transplantá-la para um vaso com terra.

 **TANQUE** – Verificar a ocorrência de vazamentos que possam acumular água. Eliminar o vazamento e manter o ralo tampado com tampa própria se estiver sem uso

 **RALOS NO CHÃO** - Verificar a presença de ralos, inclusive sob a pia e tampá-los com tela milimétrica, caso nãp possuam tampa escamoteável

 **INSERVÍVEIS** – acondiciona-los adequadamente (sacos de lixo, caixas ou lixeiras) e destiná-los à coleta pública de resíduos domiciliares

 **PNEUS** – Descartá-los em postos de coleta ou mantê-los secos e em local coberto

 **VAZAMENTOS** – Verificar a presença de vazamentos junto a quaiquer fontes de a´gua e corrigí-los.

 **PIAS E TANQUES** - Verificar se há vazamentos que possam a c u m u l a r água no interio ou sobre a pedra. Eliminar o vazamento e manter o ralo vedado

 **VASOS DE PLANTAS** - Verificar a presença de vasos, pratos sob o vaso, pingadeiras, etc, com ou em condições de acumular água. Eliminar a água acumulada.

 **MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO –** mantê-los secos, em local coberto

 **BEBEDEOUROS OU COMEDOUROS PARA** ANIMAIS – lavar com esponja diariamente

 **CAIXA D’ÁGUA** – mantê-las bem vedadas com tampa adequada ou tela milimétrica (inclusive o ladrão)